**OTOMASYON KABİNİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilen dış ortam tipi data kabinet zemine monte edilebilir yapıda olacaktır.
2. Kabinet IP66 sertifikasyonuna sahip olacak, toz ve su girişine karşı tam korumalı olacaktır.
3. Kabinet 19’’ 7U yüksekliğinde montaj profiline sahip olacaktır. Kabinetin genişliği 600 mm, derinliği 600 mm olacaktır.
4. Çift cidarlı yapıda olacaktır. Dış cidar 1,5 mm DKP sacdan olacaktır.
5. Paslanmaya karşı dayanıklı kaplamaya sahip olacaktır. Ral 7035 boyalı olacaktır.
6. Toz filtreli hava giriş boşluğu ve fan hava tahliye bölümüne sahip olacaktır.
7. Tavan kısmında ya da yan cephede 2’li fan grubu ve termostat olacaktır.
8. 1 adet ısıtıcı ve 1 adet sabit raf olacaktır.
9. Ön kapak açılabilir ve kilitlenebilir olacaktır.
10. Baza en az 100 mm. yüksekliğinde olacaktır.
11. Alt kısımda rekorlu kablo giriş yuvaları bulunacaktır.
12. 1 adet 6’lı sigortalı priz grubu,
13. 6 adet M5 vidalı topraklama barası olacaktır. Kabinetin topraklaması bara ‘ya bağlı olacaktır.